外教宿舍装修改造工程材料要求

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中工程量为1间宿舍工程量，实际需改造宿舍数量为8间。

1、木工板：环保等级：E1级；规格：杉木芯细木工板厚2440\*1220\*18； 品牌：绿野、莫干山、兔宝宝。

2、石膏板品牌：龙牌、可耐福、拉法基。

3、实木复合地板：环保等级：E1级；品牌：九棵松、大自然、安信。

4、墙地砖品牌：诺贝尔、萨米特、冠军。

5、钢化玻璃品牌：耀华、南玻、耀祥。

6、电缆（线）国标，品牌：远东、江南。

7、灯具品牌：欧普、雷士、飞利浦。

8、洁具品牌：箭牌、日丰。

9、乳胶漆：立邦、天祥

体育场看台外立面改造工程材料要求

1、钢材品牌、热镀锌钢：马钢、南钢、宝钢。

2、干挂件：不锈钢干挂件。

3、干挂蘑菇石：600\*300\*60。

4、干挂桃花红烧板：600\*600\*30。