
安装效果图及要求

****

安装要求：

为达到智慧食堂整体美观要求，结算台必须嵌入式安装于售卖窗台的石英石柜台内，其平面应与石英石台面保持在一个平面内，结算前后台边与石英石台面前后边保持在一条直线，且结算台的左侧便与窗口左边平齐，（详见效果图安装示意图），双屏主机放置于柜体内，语音设备固定于配菜间内部的柜台内侧。